**安庆市第一人民医院心内科遥测心电监护仪（一拖十）采购项目  
采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单价限价（元/套）** | **备注** |
| 1 | 遥测心电监护仪（一拖十） | 1、遥测发射盒重量、尺寸便于携带。标配挂包。  ★2、具有良好的抗干扰性能。  3、支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。  4、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF。  ★5、具备心电，呼吸监护，提供HR，ST，PVC,RR测量值（ST，PVC在中央站上显示）。  ★6、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。  ★7、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）  ★8、支持房颤及室性心律失常分析功能，如：多连发室早、室性心动过速，SVCs/min等，支持实时心律失常分析。  ★9、具有历史数据回放功能。  10、配备中心工作站一个、显示器三个、遥测发射盒1个、遥测接收盒10个。 | 1套 | 230000 |  |
| 说明：标★项需在投标时提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理。如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。 | | | | | |